**ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

**Барааны тодорхойлолт:** Нийлүүлэгдэх бараа болон холбогдох үйлчилгээ нь дор дурьдсан барааны тодорхойлолт, техникийн үзүүлэлтэй дүйцэхүйц байна.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Нэр  | Нэр төрөл | Барааны тодорхойлолт /үндсэн мэдээлэл/ | Тоо хэмжээ  |
| 1 | Зөөврийн тайз | Тайз  | Урт 6, Өргөн 5 метр тайзны суурь 60 см -1 метрийн хооронд сунадаг, тайзны тавцангийн хэмжээ 2м х 1м хэмжээтэй зориулалтын резинэн гадаргуутай | 30м2 |
| тавцан | 1х2м хэмжээтэй резинэн гадаргуутай шахмал хавтан /зориулалтын/ 15ш |  |
| Шат  | Таван гишгүүртэй 1,20 см.ийн өргөнтэй гишгүүр хальтирдаггүй резинэн бүрхүүлтэй |  |
| карказ | Шон 4 метрийн урттай 40см х 40см өргөнтэй, Шонгийн холбоосоор дээшээ өргөгддөг 4 талтай |  |
| 2 | ГАДАА БАЙРШУУЛАХ LED ДЭЛГЭЦ | Р10 ТӨРЛИЙН БҮРЭН ӨНГӨТ, ГАДАА БАЙРШУУЛАХ LED ДЭЛГЭЦ | МОДЕЛ | ТХ-Р10 |  |
| ПИКСЕЛ ХЭМЖЭЭ | 10 ММ |  |
| ДЭЛГЭЦИЙН НЯГТРАЛ | 10000 DOTS/М.КВ |  |
| ДЭЛГЭЦИЙН ПИКСЕЛИЙН БҮТЭЦ  | **1R1G1B** |  |
| ЛЕД ЛАМП | ЛАМП | https://lh3.googleusercontent.com/bjqTC_41GxBykvq-AoDjYUHbFNf_Ek9S1ZPsRAy6X2dLQYcqwOLDmKuBOJyPtL8OPbNY-n7BlLRcteBq2Dm0z4CKwL_QNzCYvB1kFzX6QMYqnLLqBnF9tjxqrtBn5lQZqpiiHpKoOVEmVZiC |  |
| ЛЕД ТӨРӨЛ | DIP246 |  |
| ХАРАГДАХ ӨНЦӨГ | H110°, V110° |  |
| ӨНГӨ | R БУЮУ УЛААН - 620NM-625NM-800 MCD |  |
| G БУЮУ НОГООН - 520NM-525NM-2000 MCD |  |
| B БУЮУ ХӨХ- 465NM-470NM-400 MCD |  |
| ЛЕД МОДУЛЬ | Хэмжээ  | Өргөн-160мм өндөр 160мм | 15м2 |
| Нягтрал  | 16 dots |  |
| Удирдах моdе | Шууд удирдах  |  |
| Хайлтын арга  | 1/4 |  |
| Жин  | Килограм/ширхэг |  |
| ЛЕД дэлгэцний кабинет  | Хэмжээ  | Өргөн 640мм өндөр 640мм |  |
| Нягтрал  | 96 Dots |  |
| Хэрэглээ  | 1000, batt/кабинет  |  |
| Төрөл  | Усны хамгаалалттай кабинет |  |
| Жин | Кг/м2 |  |
| Тэжээлийн блок | 5V/40A |  |
| IP RATE | Өмнө IP65 AP IP65 |  |
| **Үндсэн үзүүлэлтүүд**  | Харагдах өнцөг  | H110°, V110° |  |
| Brightness | 6500-7500CD/m2 |  |
| Фрэйм давтамж  | 70hz |  |
| Refresh давтамж  | 180hz |  |
| Дэлгэцийн өнгө  | 1.07 тэрбум |  |
| Gray scale | R:4096 B:4096 G:4096 |  |
| Тэжээлийн блок | АС220V/10% /40Hz |  |
| Лед ажиллуулах хугацаа | 50000-100000 цаг |  |
| Ажиллах температур | -30% +60%/жич: ашиглалтын температурыг нэмэхийн тулд нэмэлтээр халаагч тавина/ |  |
| Хадгалах температур  | -40% +85% |  |
| Сигнал ажиллагаа  | Color grades, R12 bit, G12Bit, B12 bit, gray, R/G/B 12Bit |  |
| Үйлдлийн систем  | Windows98, 2000, XP, 7,8  |  |
| Видео сигнал  | RF、S-VIDEO、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION ETC. |  |
| 3 | Лед пар гэрэл /дагалдах кабель утасны хамт/ | 10W\*18pcs, 4in1, DMX512 8ch /тогтоогчтой/ дүйцэхүйц | 12 |
| 4 | Согтуу гэрэл /дагалдах кабель утасны хамт/ | Шатдаггүй мак гэрэл /Beam 230w 6өнгө 14 дүрс  | 5 |
| 5 | Гэрлийн удирдлага | Disco 240 16CHx12 DMX512 дүйцэхүйц | 2 |
| 6 | Яригч /дагалдах 30 метрээс доошгүй кабель утасны хамт/ | JBL Model JRX225, 500-1000watts, 4 ohms дүйцэхүйц | 1 хос ба 2ш |
| 7 | Яригч /нам/ /дагалдах 30 метрээс доошгүй кабель утасны хамт/ | Divine Model SB-188, 600W, 40Hz500Hz дүйцэхүйц | 1 хос |
| 8 | Контрол яригч  | JBL srx712m 500-700w 4ohms  | Хос |
| 9 | Дууны пульт/миксер/ | Yamaha EMX 5014c AC220-230V 500W 50/60Hz дүйцэхүйц/16замтай/ | 1 |
| 10 | Чадлын өсгөгч /дагалдах кабель утасны хамт/ | PA-2500 дүйцэхүйц | 2 |
| 11 | Зайны микрофон  | Shure U910 100m зайнд, хосмик | 2 |
| 12 | Тайзны утаа гаргагч  | 1500w Formachine | 2 |
| 13 | Контроплер | NOVASTAR | 1 |
| 14 | Зурвас хуваарилагч /пульт/ | YAMAHAMG20XU | 1 |
| 15 | Мак гэрэл | BEAM230 | 4 |
| 16 | Пар гэрэл | DMX | 8 |
| 17 | Гэрлийн фульт | DMX512 | 1 |

Жич: Led дэлгэц нь 5х3= 15 м2 , зөөврийн тайз тавцан шал 6х5=30м2 байх.

– Гадна зориулалттай, бороо усны хамгаалалттай. Хурал зөвөлгөөн, танилцуулга, тэмцээн уралдаан, тоглолт, тайз засал болгох зэрэг маш олон хэлбэрээр ашиглах боломжтой бүрэн өнгөт лед дэлгэц. Зөөврийн болон суурин хэлбэрээр ашиглах боломжтой. Ашиглалтын зардал багатай.