**НЭН ШААРДЛАГАТАЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЖАГСААЛТ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЦУСНЫ САЛБАР ТӨВИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ** | | | | |
| № | НЭРШИЛ | ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ | ЗУРАГ | ТОО |
| 1. | Донорын картны шүүгээ | * Нийт 9 шургуулгатай * 1 шургуулганд 1500ш слайд орох боломжтой * Нийт 13500ш слайд хадгална * Хэмжээ: 515\*480\*360 мм | http://www.interscience.mn/images/thumbnails/55642-slide_1.jpg | 1 |
| 2. | Донорын сандал | * Хэмжээ 680х800х1100 мм * Гадна урт 680х1300 мм | Catálogo de fabricantes de La Quimioterapia Silla Eléctrica de ... | 3 |
| 3. | Зайнаас халуун хэмжигч | * 2-3см-ийн зайнаас духны хэсгээс биеийн температурыг үзнэ | Халуун хэмжигч | 2 |
| 4. | Суурин даралтын аппарат  Япон | * Суурин даралтын аппарат * Дундаж буглага орох хэмжээтэй | ЦЭЦҮҮХ ТРЕЙД ХХК / Автомат даралтын аппарат – Omron, Япон | 2 |
| 5. | Центрифуг  БНХАУ | * Үйлдвэр Biobase * Загвар: LC-K5L * Эргэлтийн хурд max 5000 rmp * 20млх12 ротортой * Хугацаа тохируулах 0-30 мин | Центрифуга медицинская лабораторная ЕВА 200 Праймед: продажа, цена ... | 1 |
| 6. | Цус зөөвөрлөх сав | * Багтаамж 25 литр * Температур харуулах дэлгэцтэй * Сайн чанарын материалаар хийгдсэн | ηλεκτρικο ψυγειο αυτοκινητου - Φορητά Ηλεκτρικά Ψυγεία - Skroutz.gr | 2 |
| 7. | Цусны хөргөгч | * Температурын тохиргоо: -100C~ -860C, нарийвчлал 10С +/2+8/ * Температурын болон хүчдэлийн хэлбэлзлийн үед гэрлэн болон дуут дохиолуур ажилладаг * LED дэлгэцтэй байх ба дараах үзүүлэлтүүдийг хянадаг байх. Үүнд: * Доторхи температур * Ажиллаж буй хүчдэл * Хаалга мэдрэгч, дохиололтой * Тохируулсан хүчдэлийг заах * Температурын удирдлагын хэсэг * Температур бичигчтэй байх * Гадна хаалгандаа түгжээтэй байх * Ажиллах хүчдэл 220 В * Ажиллах давтамж 50Гц * Босоо байрлалтай /хэвтээ/ * Багтаамж 120 литрийн |  | 1 |
| 8. | Цусны гүн хөлдөөгч | * Үйлдвэр Biobase * Загвар босоо BDF * Температурын хязгаар -10С-аас -40С * Хэмжээ: 815х850х2070 мм * Багтаамж 280 литр | Китай Китай Biobase -40 градусов лаборатории морозильной камере ... | 1 |
| 9. | Термостат | * Үйлдвэр Biobase * Загвар BJPX-H30II * Тогтмол хэмт термостат * Температурын хязгаар +5С-80С * Хугацаа тохируулах 0-9999 мин * Багтаамж 30 литр | TSETSUUH TRADE LLC / ХАТААХ ШҮҮГЭЭ /ЖИЖИГ/ | 1 |
| 10. | Сийвэн шахагч аппарат | * Зөөврөөр хэрэглэх боломжтой * Автомат мэдрэгчтэй байх * Хэрэв автомат бол 220В болон нөөц үүсгүүрээр ажиллах боломжтой байх | C:\Users\soyoloo\Desktop\New folder\20140120_152111.jpg | 6 |
| 11. | Цусны гагнагч аппарат | * Гагнах сувгийн тоо * Олон сувгаар гагнах бол   + Гагнах суваг бүрийг тус бүрд нь ажиллуулах боломжтой байх   + Гуурс гагналт хоорондох зай * Гагнах хурд нь 1-3 секунд * Халалт өгдөггүй байх * Ажиллах хүчдэл 220В * Ажиллах давтамж 50Гц * Зөөврөөр хэрэглэх боломжтой | C:\Users\Sanj-OchirB\Desktop\image.axd.jpg | 2 |
| 12. | Бүхэл цусны центрифуг | * Хүчдэл: 220/400В * Санах ойн багтаамж * Өгсөх/ уруудах хурдыг тохируулах, санах ойн багтаамж * Цахилгааны эх үүсгэвэр нь 220В/380В-ийн бие даасан ачаалах даах чадвартай. |  | 1 |
| 14. | Жинтэй сэгсрэгч | * 0-1999 граммыг даах чадвартай * 400-500 граммыг сэгсрэх чадалтай * 0-1 граммын нарийвчлалтай * Тохируулсан хэмжээнд хүрэхэд хавчаар автоматаар хаагдах. * Тавиурын хөдөлгөөний хурд 60 RPM-аас багагүй байна * Дэлгэцтэй. * Ажиллах хүчдэл 220 В * Ажиллах давтамж 50Гц |  | 3 |
| 15. | Микроскоп | * Толгой Siedentopf нугасны, нүдний, харааны толгой, 30 градусын налуутай, 360 градус эргэдэг, хүүхэн хараа хооронд 47-75 мм * Тодотгогч шил WF10х/18 * Дуран таталт өнгөгүй дуран 4х10х40х100 * Линз суурилуулах хэсэг: 4 хос линз * Фокусын тохируулах: Коаксиалт тохируулга 22мм, нарийн хуваагдал 0,002 мм * Тавцангийн хэмжээ 132х142 мм, хөндлөн 75х40 мм * Конденсатор: Диафрагмын диафрагмтай Abbe конденсатор NA 1.25 * Гэрэлтүүлэг S-LED гэрэлтүүлэг, тохируулах боломжтой * Цахилгаан тэжээл 110/220В, 50/60 Гц * Хэмжээ 323х264х440 мм * Нийт жин 6,5 кг | Купить микроскоп бинокулярный лабораторный Levenhuk MED 30B —  Интернет-магазин Levenhuk | 1 |
| 16. | Эм тарианы шкаф | * Зэвэрдэггүй ган * Зэвэрдэггүй ган тавиуртай * **Хэмжээ:**900 х 450 х 1800 мм | Эмийн шүүгээ - Эмнэлэгийн төхөөрөмж - Эмнэлэгийн төхөөрөмж ... | 2 |
| 17. | Сийвэн цуглуулагч аппарат | * PCS®2 загварын аппарат нь өөрөө шахагч насостой, * Автомат сорогчтой * Аппаратын ажиллагааг мессеж хэлбэрээр өгдөг * Дэвшилтэт оптик мэдрэгчтэй, дохиололтой * Сийвэн цуглуулах тэргүүлэгч систем юм. * Донорын даралтын монитор, үл-бүлэгнүүлэгчийн бага харьцаа мэдрэгч дохиолол, шингэн мэдрэгч зэрэг олон дэвшилтэт үзүүлэлттэй мөн нэгдсэн центрифуги болон системийн тогтвортой байгууламжтай. | Сийвэн цуглуулах систем | 1 |
| 18. | Бар код уншигч | * Унших технологи Лазер * Унших хурд 1200 мөр/секунд * Унших хэмжээс олон хэмжээст * Мэдрэх талбай 60мм – 216мм * Урт 150мм * Холболт USB * Мэдрэгчийн өргөн 80мм * Суурийн өргөн 102мм * Жин 380гр * Хадгалах температур 40-60 * Ажиллах температур 0-40 | Title #0 | 2 |
| 19. | Бар код хэвлэгч | * Хэвлэх технологи Зүүгээр шивэх * Хэвлэх хурд 205mm-sec * Холболт USB * Цаасны өргөн 75mm * Цаас 1-3 Давхар * Тэжээл DC 12v-2,5a | Title #0 | 2 |