ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН БАРУУНБАЯН-УЛААН СУМЫН ГУДАМЖ, ЗАМ ТАЛБАЙ, ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙГ ХАЯГЖУУЛАХ АЖЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

1. **Хийх ажлын хэмжээ**

Баруунбаян-Улаан сумын төвд 1 нэрэмжит гудамж, 1 худалдаа үйлчилгээний гудамж, 3 хорооллын 19 гудамжны дээд, доод буланд 42 хаяг, 200 хашаа, 40 барилга

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Д/д | Хороолол | Гудамж | Хашаа | Барилга |
| 1 | Жинст | 5 | 83 |  |
| 2 | Бумбат | 9 | 94 |  |
| 3 | Өшгөг | 5 | 36 |  |
| 4 | Ц.Жанчивын нэрэмжит гудамж | 1 | 3 | 35 |
| 5 | Худалдаа үйлчилгээний гудамж | 1 | 9 | 5 |
| 6 | Хог бүү хая тэмдэг | 60х60 |
| 7 | Замын тэмдэг, тэмдэглэгээ3.1-3, 3.2-3, 3.3а-2, 3.3б-4, 3.3в-4, 4.1б-2, 4.1в-2, 5.3-2, 5.17-4, 5.33-1, 5.33а-6 | Монгол Улсын замын хөдөлгөөний дүрмийн 1 дүгээр хавсралтанд заасны дагуу |
| Нийт | 21 | 225 | 40 |

**Байгалийн ямар нэгэн үззэгдэлд тэсвэртэй, шөнийн цагаар поспортож харагдахаар хийгдэнэ.**

**Ногоон дэвсгэртэй цагаан өнгөөр**

1. **Хаягийн тэмдэгт тавих шаардлага**

Хаягийн тэмдгийн загвар, хэлбэр хэмжээ, өнгийг “ГУДАМЖ, ЗАМ, ТАЛБАЙ, ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН ХАЯГИЙН ТЭМДЭГЛЭГЭЭНД ТАВИХ ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА” **MNS 5283 : 2014**-н дагуу хийнэ

 2.1 Хаягийн тэмдгийн материал нь (3 - 5) мм-ийн зузаантай, байгалийн үзэгдэлд тэсвэрлэхуйц**,** зэвэрдэггүй металл байх ба эсвэл хамгаалалтын гадаргуутай байна.

 2.2 Хаягийн тэмдгийн дэвсгэр өнгө, зураг, бичиглэл нь байгалийн аливаа үзэгдэлд хуурч гандахгүйгээс гадна шөнийн цагт саадгүй харагдах, тээврийн хэрэгслийн болон бусад төрлийн гэрлийн тусгалаар гэрэлтдэг материалаархийнэ.

1. **Хаягийн тэмдэг дээрх бичлэгт тавих шаардлага**

 3.1 Хаягийн тэмдэг дээрх бичлэгийг кирил, англи хэлээр хослуулан бичнэ.

 3.2 Хаягийн тэмдгийнсамбар дээрх бичлэг нь нүдэнд харагдахуйц байх бөгөөд шрифтийн хэмжээ нь тэмдэгтийн тооноос хамаарна.

 3.3 Бичлэгийг MNS ISO 3098–6:2003, MNS ISO 3098-2:2003 стандартын дагуу хийнэ.

1. **Хаягийн тэмдэгийг тээвэрлэхэд тавих шаардлага**

4.1 Байрлал заасан тэмдэгийг тээвэрлэхдээ хооронд нь зөөлөвч, жийрэг хийн хавсарч, зурагдаж гэмтээхгүйгээр тээвэрлэнэ.

1. **Хаягийн тэмдэгийг шалгаж хүлээн авах, байрлуулах**

5.1 Зохих материалаар хийсэн хаягийн тэмдэгийн загварыг үнийн саналын хамт ирүүлнэ.

5.2 Хаягийн тэмдэгийг туршилт хийн шалгаж, **MNS 5283 : 2014** стандартын шаардлагыг хангасан тохиолдолд хүлээн авна.

5.3 Хаягийн тэмдэгийг байрлуулахдаа “Гудамж, зам, талбай, үл хөдлөх эд хөрөнгийг хаягжуулах журам” болон **MNS 5283 : 2014** стандартыг баримтлана.

1. **Үйлдвэрлэгчийн баталгаа**

 6.1 Үйлдвэрлэгч нь хаягийн тэмдэг болон хаягийн зургийн самбарын хадгалалт, тээвэрлэлт, ашиглалтын нөхцөлийг хангаж, **MNS 5283 : 2014** стандартын шаардлагад нийцсэн баталгааг гаргана.

