# ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум Хайрхан багийн нутаг дэвсгэрт баригдах Ажилчдын орон сууцны ЕТ№34 (Г4, Г5, Б, В блок) барилга байгууламжийн хийцийн тодорхойлолт

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ЕТ дугаар | Ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Барилгын талбайн хэмжээ | Барилгуудын хийцийн тодорхойлолт |
| 1 | №34  Б Блок | (Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум, Хайрхан баг) АЖИЛЧДЫН ОРОН СУУЦНЫ БАРИЛГА БЛОК-Б | М2 | 720 | Уг барилга нь 30х8м хэмжээтэй, оршин суугчдын 1 орцтой, цутгамал төмөр бетон шугаман суурьтай, бүрэн цутгамал хийцтэй. Дотор өрөө тасалгааг тусгаарлах хана нь 240мм хөнгөн блок байна. Гадна хана нь 200мм цутгамал төмөр бетон, 150мм XPS хөөсөнцөр дулаалгатай, 2 үе тортой шавардлагатай, чулуун (эмульс) будагтай, давхар хоорондын өндөр 3000мм, 160мм цутгамал төмөр бетон хучилттай, хавтгай дээвэртэй байна. |
| 2 | №34  В Блок | (Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум, Хайрхан баг) АЖИЛЧДЫН ОРОН СУУЦНЫ БАРИЛГА БЛОК-В | М2 | 720 | Уг барилга нь 30х8м хэмжээтэй, оршин суугчдын 1 орц, үйлчилгээний 4 орцтой нийт 5 орцтой байна. Цутгамал төмөр бетон шугаман суурьтай, бүрэн цутгамал хийцлэлтэй. Дотор өрөө тасалгааг тусгаарлах хана нь 240мм хөнгөн блокон өрлөг байна. Гадна хана нь 200мм цутгамал төмөр бетон, 150мм XPS хөөсөнцөр дулаалгатай, 2 үе тортой шавардлагатай, чулуун (эмульс) будагтай, давхар хоорондын өндөр 3000мм, цутгамал төмөр бетон хучилтын зузаан 160мм байна. |
| 3 | №34  Г4 Блок | (Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум, Хайрхан баг) АЖИЛЧДЫН ОРОН СУУЦНЫ БАРИЛГА БЛОК-Г4 | М2 | 720 | Уг барилга нь 30х8м хэмжээтэй, оршин суугчдын 1 орцтой, цутгамал төмөр бетон шугаман суурьтай, бүрэн цутгамал хийцтэй. Дотор өрөө тасалгааг тусгаарлах хана нь 240мм хөнгөн блок байна. Гадна хана нь 200мм цутгамал төмөр бетон, 150мм XPS хөөсөнцөр дулаалгатай, 2 үе тортой шавардлагатай, чулуун (эмульс) будагтай, давхар хоорондын өндөр 3000мм, 160мм цутгамал төмөр бетон хучилттай, хавтгай дээвэртэй байна. |
| 4 | №34  Г5 Блок | (Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум, Хайрхан баг) АЖИЛЧДЫН ОРОН СУУЦНЫ БАРИЛГА БЛОК-Г5 | М2 | 720 | Уг барилга нь 30х8м хэмжээтэй, оршин суугчдын 1 орцтой, цутгамал төмөр бетон шугаман суурьтай, бүрэн цутгамал хийцтэй. Дотор өрөө тасалгааг тусгаарлах хана нь 240мм хөнгөн блок байна. Гадна хана нь 200мм цутгамал төмөр бетон, 150мм XPS хөөсөнцөр дулаалгатай, 2 үе тортой шавардлагатай, чулуун (эмульс) будагтай, давхар хоорондын өндөр 3000мм, 160мм цутгамал төмөр бетон хучилттай, хавтгай дээвэртэй байна. |

* **Ажлын талбай болон тухайн орчин нөхцөлтэй танилцсан байх,**
* **Тухайн бүс нутагт баригдах барилгын материалууд /үүнд цемент, буталсан чулуу, ус, арматур, төмөр бетон эдлэл, хийц, бүтээц, эзлэхүүн, элс хайрган болон бетон хольц г.м./-ыг сайтар судалж, эрсдэлийг тооцсон байх**