**ТҮМЭНЦОГТ СУМЫН СПОРТ ЗААЛНЫ ЗАСВАРЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

*Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийг үндэслэн боловсруулав.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Бараа матералын нэр** | **Стандарт** | **Хэмжих нэгж** | **Тоо хэмжээ** | **Тайлбар** |
| 1 | Фасаданд нөхөөс хөөсөн фассат хийх | MNS EN 13163-2011  Нягт нь 25-28м3 | М2 | 170 | Дулаан алдагдлыг бууруулж тусгаарлах, гал дэмжидгүй |
| 2 | Фасад эмульсэн будгаар будах | L-373, F-301 | M2 | 570 | PAR WEATERCOAT |
| 3 | Полимембран дээвэр хийх | Полимер мембран | М2 | 430 | Хагас налуу хавтгай дээвэрт |
| 4 | Дээврийн нүх бөглөх | Технологийн дагуу | М3 | 0,1 | Хуучин нүхийг бөглөх |
| 5 | Малгайвч төмөр суулгах | Цайрдсан төмрөөр | М2 | 4,0 | Тоосгон хананд бэхлэх |
| 6 | Хаалга сольж суулгах | Бүргэд хаалга | М2 | 6,72 | 2 хавтастай |
| 7 | Дотор хаалга солих | Модон хаалга | М2 | 10,71 | Маркаар |
| 8 | Бетон хаяавч хийх | Зузаан 80мм | М3 | 7,8 | Хагас налуу |
| 9 | Заалны хана хусах | Барзгар болгох | М2 | 158,4 | 2,1м-ээс дотогш |
| 10 | Заалны 2,1м-т шавардлага хийх | Гадаргуу бэлтгэх | М2 | 158,4 | 2,1м-ээс доош |
| 11 | Заалны 2,1м-т шавардлага хийх | Сайн чанарын | М2 | 158,4 | 2,1м-ээс дээш |
| 12 | Заалны хана шохойдлого | Шохойн лагшим | М2 | 405 | Гадаргууг жигд |
| 13 | Тааз шохойдох | Шүрших | М2 | 405 | Гадаргууг жигд |
| 14 | Тасалгааны хана шохойдох | шүрших | М2 | 94,8 | Үүд коридор |
| 15 | Тасалгааны тааз шохойдох | шүрших | М2 | 28 | Үүд коридор |
| 16 | Шатны хашлага будах | Шаргал өнгө | М2 | 3,2 | Төмөр хийцийг |
| 17 | Цонхны амалгаа засах | Чигжээс хийх | М2 | 11,2 | Нөхөөс шавардлага |
| 18 | Цонхны амалгаа засах | Гадаргууг тэгшлэх | М2 | 11,2 | Нөхөөс хөөс |
| 19 | Цахилгааны оролт самбар хийх | марк | ком | 1 | Заалан дотор |

*Жич: хуучин хөөсийг хадаасаар бэхлэх.*