ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ /ХОГИЙН ЦЭГИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ/

1. Хогийн цэг нь 220 м шороон далантай байх.
2. Шороон далангийн өндөр 2 метрээс доошгүй байх .
3. Хогийн төвлөрсөн цэгт хогны машин орох гарах хаалганы зам нь хог хаягдалгүй чөлөөтэй байх.
4. Цооногийн хэмжээ урт 60м, өргөн 20м, гүн 3 м хэмжээтэй байх.
5. Цооногт хогийн машин орж хогоо хаяхад эрэг нурахааргүй 4 ш зогсоолтой байх.
6. Иргэдэд мэдээлэл сэрэмжлүүлэг хүргэх санамж бүхий самбар зам дагуу 5-аас доошгүй тоотой байрлуулах.
7. Зориулалтын бус газар /хуучин хогийн цэг/ үүссэн хур хог хаягдлыг түрж хөрсийг цэвэрлэн булж газрыг тэгшлэх.
8. Нурсан блокон хашааг 16 м урт, 2.5 м өндөр гүйцээж засаж барих.
9. Хашааны хаалгыг шинээр сайн чанарын төмөрөөр стандартын дагуу хийж гүйцэтгэх.