**ОЙН АНГИЙН МОД ҮРЖҮҮЛГИЙН ХУУЧИН ТАЛБАЙН УСАЛГААНЫ СИСТЕМ, ШААРДЛАГАТАЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ НИЙЛҮҮЛЭХ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **НЭР ТӨРӨЛ** | **ТОО ШИРХЭГ** | **ЗУРАГ** | **ҮЗҮҮЛЭЛТ** |
| 1 | Ус хуримтлуулах ёмкост | 2ш |  | Ус нөөцлөх зориулалтын 30 тoнноос багагүй багтаамжтай төмөр хийцлэлтэй,  Битүүмжилсэн тагтай,  Дээш гарах төмөр шаттай,  Ханын зузаан 5мм-с багагүй,  Бүх жинг даахуйц бат бөх тулгуур 1.5 метрээс багагүй өндөр хөлтэй байх. |
| 2 | Ус шахах насосс | 2ш |  | 220в  Загвар LEO   |  |  | | --- | --- | |  | 1AWZB550 | | Дээд хурд(m3/h)2,8 | 2.8 | | Дээд шахах өндөр(38) | 38 | | Хурд(m3/h)1,5 | 1.5 | |  | 18 | | Хүч(kW) | 0.55 | | Цахилгаан хүчдэл(V)220 | 220 | | Моторын хурд(r/min)2850 | 2850 | | Дээд сорох өндрийн хэмжээ(m)8 | 8 | | NPSHr(m) | 3.8 | | Хоолойны диаметр(25m)  багагүй үзүүлэлттэй байх | 25 | |
| 3 | Цахилгааны утас | 500м |  | 220B, 2\*4 зэс голтой утастай байх |
| 4 | Ус дамжуулах 50-н хоолой | 300м | https://www.bigcenter.mn/upload/ads/600x400_crop/rvnPavc4xn3k0PU4UfqkJzFSDsbJkS1442e11d620a6ba5af3cf9dc2df0.jpg | **HDPE PE100 өндөр даралтын, хүйтэн цэвэр усны хоолой.**  **Ханын зузаан 0.3 см**  **Полиэтилен материалаар хийгдсэн** |
| 5 | Ус дамжуулах 32-н хоолой | 300м | C:\Users\i\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\20-н хоолой.jpg | **HDPE PE100 өндөр даралтын, хүйтэн цэвэр усны хоолой.**  **Ханын зузаан 0.3 см**  **Полиэтилен материалаар хийгдсэн** |
| **6** | Ус дамжуулах 20-н хоолой | 2000м | https://www.bigcenter.mn/upload/ads/600x400_crop/rvnPavc4xn3k0PU4UfqkJzFSDsbJkSblack_hdpe_high_density_polyethylene_water_geothermal_pipe_coil_pe3408_pe4710__19381.1403363115.1280.1280.png | Мод сөөг услах зориулалттай дуслын хоолой  Гадаад диаметр: 15.8мм  Ханын зузаан: 1.0-1.2мм  Дуслуурын хоорондох зай: 15-200см  Дуслах усны хэмжээ: 1.-2.5 л/цаг (1кг/см2  даралттай үед)  Ажиллуулах даралт: 0.5-1.5 кг/см2  Даралт тэсвэрлэх чадвар: -4.0кг/см2 |
| **7** | Товчин дуслын хошуу | 2000ш |  | **HDPE PE100 өндөр даралтын, хүйтэн цэвэр усны хоолой.**  **Ханын зузаан 0.3 см**  **Полиэтилен материалаар хийгдсэн** |
| **8** | 50-20 холбагч крант | 100ш |  | SDR11 PN=1.6MPa даралт тэсвэрлэх **Полиэтилен материалаар хийгдсэн байх** |
| **9** | 50.32.20-ын булан, залгаа, төгсгөл  Дагалдах хэрэгсэл | 20ш |  | SDR11 PN=1.6Mpa даралт тэсвэрлэнэ, диаметр dn15 - 200, ханын зузаан 2 - 18.2  **Полиэтилен материалаар хийгдсэн байх** |

Өмнөговь аймгийн Цогт-Овоо сумын Ойн ангийн мод үржүүлгийн талбай болон “Тооройн төгөл”-ийн талбайд дээрх тоног төхөөрөмжийг угсарч, суурилуулж хүлээлгэж өгнө.

Жич: Ачаа тээвэр, угсарч суурилуулах зардал нийт үнийн саналд багтсан болно.