**ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

Нийлүүлэгдэх бараа болон холбогдох үйлчилгээ нь дор дурдсан техникийн тодорхойлолтод нийцсэн болон дүйцэхүйц байна.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Нэр төрөл**  | **Техникийн тодорхойлолт** | **тоо** | **Х/н** | **Зураг** |
| 1 | Цаас устгагч | **AU1800XA дүйцэхүйц** Цаас жижиглэсэн хэмжээ: 5/32x1, 9/16 инчХагалах хурд: Минутад 6,0 футХуудасны багтаамж: 18 шЗүсэх төрөл: ЗагалмайЦаасан тэжээлийн өргөн: 8.7Сагсны хэмжээ: 6.0 галлон хогийн савСагсны багтаамж: 250 хуудасКарт бутлах : ТиймСD,DVD бутлах: ТиймКастер дугуй: ТиймХэл: Англи18 хуудасны багтаамжтай хөндлөн огтлолцол: CD, DVD, зээлийн карт, жижиг цаасны хавчааруудыг устгадагЦаас, CD, DVD, зээлийн картыг жижиг хэсгүүдэд (5/32 х 1-7/32 инч) хуваана, аюулгүй байдлын түвшин P-4Тасралтгүй 30 минутын тасралтгүй ажиллах хугацаа**Анти-гацал Цаасан гацалтыг арилгахын тулд автоматаар буцаах;** хэт чимээгүй ажиллагааLED заагч гэрэлтэй 6.0 галлон татах савтай Зогсолт/ Хэт халалт/ Хогийн сав дүүрсэн/ Хэт ачаалал/ Хаалга онгорхой байдал**Баталгаат хугацаа:** 12 сар | 1 | ширхэг |  |
| 2 | Роутэр  | Cisco 3800 access points AIR-AP3802I-S-K9 дүйцэхүйц**Antennas-** Internal Antennas**Product Code-** 2 Ethernet ports- 100/1000/2500/5000 Multigigabit Ethernet (RJ-45)- CAT 5e cabling- Higher-quality 10GBASE-T (CAT 6/6a) cabling- 100/1000BASE-T autosensing (RJ-45 - AUX port)- Management console port (RJ-45)**Features-**  4x4 MU-MIMO with three spatial streams- MRC- 802.11ac beamforming- 20-, 40-, 80, 160-MHz channels- PHY data rates up to 5.2 Gbps- Packet aggregation: A-MPDU (Tx/Rx), A-MSDU (Tx/Rx)- 802.11 DFS- CSD support**Regulatory Domain-** S (S regulatory domain):- 2.412 to 2.472 GHz; 13 channels- 5.180 to 5.320 GHz; 8 channels- 5.500 to 5.700 GHz;, 11 channels- 5.745 to 5.825 GHz; 5 channels**System-** - 1024 MB DRAM- 256 MB flash**Dimensions (W x L x H) -** 8.66 x 8.68 x 2.46 in. (22 x 22 x 6.25 cm)**Net Weight** - 4.6 lb (2.09 kg)**Баталгаат хугацаа:** 12 сар | 4 | ширхэг |  |
| 3 | Бар код хэвлэгч | **TTP-225 Series 2-Inch Performance Desktop Printers дүйцэхүйц****Хэвлэх арга**: Шууд дулаан/дулаан дамжуулалт 203dpi x300 dpi багагүй**Хэвлэх хурд**: 5ips хүртэл(127мм/с)**Хэвлэх өргөн**: 2.13(54мм)**Хэвлэх урт**:90”(2;286мм)**RAM:** 4 mb SDRAM**Флаш:** 8mb**Өргөтгөх боломжтой флаш**: micro SD карт уншигч 4 gb хүртэл**Зүсэгч:** Гилотин таслагч(Бүрэн зүсэх эсвэл хэсэгчлэн зүсэх)**Интерфейсүүд:** USB 2.0 , RS-232 ,Дотоод Ethernet, 10/100 Mbps ,Bluethooth **Хяналтын самбар:** 1тэжээлийн товчлуур ба 1 LED (3 өнгө: ногоон, шар, улаан асна)**Дэлгэц:** Товчлуур бүхий LCD-1,LED-1**Шошгоны дотоод багтаамж:** 5”(127mm) OD**Өнхрөх хэмжээ:** 5**Туузны урт өргөн:** 90м x 2.20”-2.28”(56-58mm)**Хэвлэх өргөн:** 0.59”-2.36”(15-60mm)**Хэвлэх мэдээллийн гол диаметр:** 1”1,5(25,4-38mm)**Хэвлэх төрөл:** Үргэлжилсэн, Хар тэмдэгт, Бугуйвчны гадна,Ховилтой,Нугалсан, Ховилоо мэдрэгч**Програмчлалын хэл**: TSPL-EZD**Дагалдах хэрэгсэл**: Шошго таслагч, Цэвэрлэх модуль | 2 | ширхэг |  |
| 4 | Иж бүрэн компьютер | **Дэлгэц****Dell U2723QE monitor 27inch дүйцэхүйц****Дэлгэцийн харьцаа:** 16:9, Дэлгэцийн хэмжээ: 27" инч**Дэлгэц:** LED , Дэлгэцийн самбар: IPS**Дэлгэцийн Нягтаршил :** 60 Гц давтамжтай FHD 3840 x 2160**Дэлгэцийн төрөл:** Full HD**Оролт гаралт:** DisplayPort, VGA, HDMI, USB 3.2 Gen 1 дээш, 4 x USB 3.2 Аудио гаралт LAN RJ 45 Цахилгаан кабель**Гэрэлтүүлэг:** 400 cd/m²**Харах өнцөг:** 178°/178° **Процессор****Dell Optiplex New Tower Plus дүйцэхүйц****Процессор модель** - Intel Core i7**Санах ой**-16 GB: 2 x 8 GB, DDR5**Хардны төрөл**- M.2 2230 512GB PCIe NVMe SSD Class 35**Багтаамж**-512Gb**Graphics**- Intel® Graphics**Үйлдлийн систем**- Win 11 Pro Албан ёсны лицезтэй**Optical Drive**-8x DVD+/-RW 9.5mm Optical Disk Drive**Interface**- LAN 1000**Урд:**PowerShare-тай 1 USB 2.0 (480 Mbps) порт 1 USB 2.0(480 Mbps) Порт1 USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) Type-C ® Порт1 USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Порт1 Universal Audio Jack**Арын:**3 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) портууд3 DisplayPort™ 1.4a портуудSmartPower асаалттай 2 USB 2.0 (480 Mbps) портууд1 USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) порт1 RJ-45 (1 Gbps) Ethernet порт1 дахин Даалгаврын шугамын гаралтын/Line-in аудио порт1 Видео порт (HDMI 2.1/DisplayPort™ 1.4a/VGA/USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C ® порт нь DisplayPort™ Alt горимтой) 1 Цуваа порт**Mouse / Keyboard**- Dell Pro Wireless Keyboard and Mouse - KM5221W Black - US English**Баталгаат хугацаа**: 12 сар  | 2 | ширхэг |  |
| 5 | Баримт хэвлэгч | SPRT 88 SP-POS88V дүйцэхүйц**Хэвлэх арга:** Дулаан дамжуулалт 8dots/mm**Хэвлэх өргөн:** 72мм TPH 120км**Хэвлэх хурд:** 250мм/с**Автомат таслагч:**1000000 зүсэлт**Цаасны хэмжээ:** Хамгийн ихдээ 80mm x 80mm **Цаасны өргөн:** 79.5 x 0.5mm**Цаасны төрөл:** Энгийн дулаан дамжуулдаг цаас, Хар тэмдэгт цаас **Программ хэл:** Windows**Интерфейс:** USB 2.0 Цуваа/USB/Ethernet/Зэрэгцээ/RS232+USB+Ethernet/USB+Ethernet+WiFi(2.4G) / USB+Bluetooth(2.0/4.0)**Тойм хэмжээ:** 200x150x139мм(L×W×H)**Тэжээл:** DC24V±10%, 2А**Хайрцагт дагалдах зүйлс :** Users manual, Power supply, Interface cable, CD Driver | 1 | ширхэг |  |
| 6 | Нөүтбүүк | **Dell XPS 13 9320 plus Laptop дүйцэхүйц****Процессор**13-р үеийн Intel® Core™ i7-1360P (18 МБ кэш, 12 цөм, 5.00 ГГц хүртэл Турбо) Touch**Үйлдлийн систем:** Windows 11 Pro, Англи**График карт:** Intel® Iris® Xe график**Дэлгэц:** 13.4", UHD+ 3840x2400, 60Гц, мэдрэгчтэй, тусгалын эсрэг, 500 нит, InfinityEdge**Санах ой :** 16 ГБ: LPDDR5, 6000 MT/s (самбарт), хос суваг**Хадгалах:** 1 TB, M.2, PCIe NVMe, SSD512Gb**Өнгө:** Платинум**Microsoft Office:** Microsoft Office-ийн лиценз байхгүй Зөвхөн 30 хоногийн туршилтын санал**Гар Англи**: Англи хэлний арын гэрэлтүүлэгтэй гар**Портууд:** 2 x Thunderbolt™ 4 (DisplayPort болон цахилгаан дамжуулах төхөөрөмжтэй USB Type-C™)USB-C-аас USB-A 3.0 адаптер (хайрцагт багтсан)USB-C-аас 3.5 мм-ийн чихэвч адаптер (хайрцаганд орсон)**Слотууд**: Хэмжээ ба жин Өндөр: 15,28 мм (0,60 инч)**Өргөн:** 295,30 мм (11,63 инч)**Гүн:** 199,04 мм (7,84 инч)**Эхлэх жин:** 1,23 кг (2,71 фунт)\*  FHD+ эсвэл 4K+-ийн хувьд 1,26 кг (2,77 фунт)\* OLED-тэй**Камер:** 720p 30 fps HD RGB камер, 400p 30 fps IR камер, хос массив микрофон**Аудио болон чанга яригч:** Хос стерео чанга яригч (жиргээгч + woofer), Realtek ALC1319D, 2 Вт x 2 = нийт 4 Вт**Явах эд анги:**Гадна явах эд ангийн материал хөнгөн цагаанУтасгүй \*Intel® Killer™ Wi-Fi 6E 1675 (AX211), 2x2, 802.11ax, Bluetooth® утасгүй картҮндсэн батерей: 3 Cell, 55 Wh, нэгдсэнЗайны ашиглалт: FHD+ мэдрэгчтэй 14 цаг хүртэл\***Хүч:** 60 Вт хувьсах гүйдлийн адаптер, USB Type-C**Баталгаат хугацаа:** 12 сар | 1 | ширхэг |  |
| 7 | Принтер олон үйлдэлт | **Canon image CLASS MF441dw дүйцэхүйц****Хэвлэх технологи:** Олон үйлдэлт лазер принтер**Хэвлэх өнгө:** Хар цагаан**Үйлдэл:** Хэвлэх, Хувилах, Сканер**Хэвлэлийн дээд хэмжээ:** A4**Хүрээгүй хэвлэх эсэх:**Үгүй**Цаасны дээд зузаан:** 163 гр**Цаас агуулах хэмжээ:** 250 хуудас**Минутад хэвлэх хуудас A4, хар цагаан:** 33 ppm**Хэвлэх нягтаршил:** 600 x 600 dpi**Хоёр талдаа хэвлэх эсэх:** Тийм**Скан төрөл:** 1 таталтаар 2 талыг скан хийнэ (PDS/Single pass)**LAN оролт:** Тийм**Wi-Fi холболт**: Тийм**Хорын тоо:** 1 ширхэг**Хороор хэвлэх стандарт хуудасны тоо:** 3100 хуудас**Үйлдлийн систем:** Windows, Windows Server, Mac OS, Linux**Сард хэвлэвэл зохих дээд хэмжээ:** 80000 хуудас**Баталгаат хугацаа:** 12 сар | 1 | ширхэг |  |
| 8 | Суурин утас | **Grandstream GXp2170 дүйцэхүйц****Дэлгэц:** 4.3 инчийн (480x272) өнгөт LCD дэлгэц, 48 дэлгэцэн дээрх дижитал тохиргоотой BLF/хурдан залгах товчлуур**Шугам:**12 dual-color line keys (with 6 SIP accounts), 5 XML programmable context-sensitive soft keysEHS-д нийцсэн Plantronics-ийн чихэвчийг дэмждэгМэдээлэл импортлох, экспортлох зориулалттай USB порттой**Аудио:** HD Audio**Network interface:** Dual switched auto-sensing 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet ports with integrated PoE Bluetooth Бусад хайрцагт дагалдах хэрэгсэл: тэжээлийн адптер, сүлжээний утас160 хүртэлх харилцагчид BLF/хурдан залгах хандалтын дөрвөн хүртэлх GXP2200EXT модулийг дэмждэг**Баталгаат хугацаа:** 12 сар | 4 | ширхэг |  |
| 9 | Сүлжээ свич | **Cisco Catalyst C2900L 24Px-E дүйцэхүйц****Bandwith**-80GB C9200L-24P-4G-E**Dimension**-4.4 x 44.5 x 28.8 cm**Memory**-4GB-2**Total number of MAC addresses**-16,000**Interface**-24-port 1G POE+With SFP4x1**Total number of IP addresses**-14,000**Flash**-4 GB**DRAM**-2 GB**Switching capacity**-56 Gbps**Forwarding rate**-41.66 Mpps**POWER SUPPLY**- PWR-C5-600WAC x 2**STACK- STACK**-T4-50CMБаталгаат хугацаа: 12 сар баталгаат хугацаандаа засвар үйлчилгээг гэрээний дагуу хийх Суурилуллат холболтын ажлыг хийх | 1 | ширхэг | A picture containing text  Description automatically generated |
| 10 | Гадна камер  | **Hikvision 4MP 25x Network IR PTZ Camera with Bracket/ DS-2DE4425IW-DE- 1 RJ45 10 M/100 M Ethernet, PoE+ дүйцэхүйц****Network Storage-** Built-in memory card slot, support Micro SD/SDHC/SDXC, up to 256 GB; NAS (NPS, SMB/ CIPS), ANR**Network Protocols**- IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP,RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour**API**- Open-ended, support ONVIF, ISAPI, and CGI, support HIKVISION SDK and Third-Party Management Platform**Client** - iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200, Hik-Connect**Web Browser**- IE 8 to 11, Chrome 31.0 to 44, Firefox 30.0 to 51**Resolution-** Up to 2560 × 1440 pixels @ 30fps (4MP)**Image Sensor**- 1/2.8" Progressive Scan CMOS Sensor**Zoom**-25x optical zoom, 16x digital zoom**PTZ**-Movement Range (Tilt):From -15° to 90° (auto-flip), Tilt Speed Configurable, from 0.1°/s to 80°/s,Preset Speed: 80°/sProportional Zoom: SupportPresets: 300Patrol Scan: 8 patrols, up to 32 presets for each patrolPattern Scan: 4 pattern scans, record time over 10 minutes for each scan Power-Off Memory: SupportPark Action: Preset/PatternScan/Patrol Scan/AutoScan/TiltScan/RandomScan/Frame Scan/Panorama Scan 3D Positioning: Support**Night Vision**- Built-in IR LEDsEffective IR Distance: Up to 100 meters**Smart Features**-Motion detection, video tampering alarm, exception, alarm input and output,Intrusion Detection, Line Crossing Detection, Region Entrance Detection, Region Exiting Detection, Object Removal Detection, Unattended Baggage Detection, Audio Exception Detection, ANR (Automatic Network Replenishment), Dual-VCA**ROI**- Main stream, sub-stream and third stream respectively support four fixed areas.**Image**-Main stream, sub-stream and third stream respectively support four fixed areas.**Video Compression**- H.265+/H.265 video compression for efficient storage**Video Bitrate**-32 Kbps to 16384 Kbps**Audio Compression-**G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM**Focal Length**-4.8 mm to 120 mm**Weatherproof-** IP66**Humidity**-90%**Dimension**-164.5 mm × 290 mm**Working Temperature**-30°C to 65°C**Protection level**- IP66 Standard, TVS 4000V Lightning Protection, Surge Protection and Voltage Transient Protection**Power**-12 VDC, 2.0 A and PoE (802.3 at), 42.5 to 57 VDC, 0.6 A, class4Max.: 18 W, including max. 7W for IR**Weight**-2kg**Баталгаат хугацаа:** 12 сар | 3 | ширхэг |  |
| 11 | Дотор камер  | **Hikvision-DS-2CD1143G0-I дүйцэхүйц****Зургийн мэдрэгч:** 1/3 ″ дэвшилтэт скан CMOS**Пиксел**: 4MP**IR зай:** 30 м хүртэлх IR хүрээ**Бусад:** Зан үйлийн шинжилгээ: Шугаман хөндлөн огтлолцлыг илрүүлэх, халдлагыг илрүүлэхШугам огтлолцох илрүүлэх: Урьдчилан тодорхойлсон виртуал шугамыг гатлах**Халдлага илрүүлэх:** Урьдчилан тодорхойлсон виртуал бүсэд нэвтэрч, тэнүүчлэхИлрүүлэх/Таних: Нүүр илрүүлэх**Линз:** Фокусын урт 2.8mm**Апертур:** F2.0**Харах өнцөг:** хэвтээ FOV 98.0°, босоо FOV 53.1°, диагональ FOV 114.7°**Хэмжээ:** Ø111 мм × 82.4 мм**Жин:** 360 гр**Хүч:** Эрчим хүчний хангамж:12 VDC ± 25%, 5.5 мм коаксиаль тэжээлийн залгуурPoE (802.3af, 3-р анги)Эрчим хүчний хэрэглээ ба гүйдэл:12 VDC, 0.4 A, Макс: 5 Вт**PoE:** (802.3af, 36 В-оос 57 В хүртэл), 0.2 А-аас 0.13 А хүртэл, Макс: 7 Вт**Интерфэйс:** Ø5.5 мм коаксиаль тэжээлийн залгуур 1 RJ45 10 М/100 М өөрөө дасан зохицох Ethernet порт **Гэрэлтүүлгийн өнгө:** 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.028Lux @ (F2.0, AGC ON)**Хурд:** 1/3 сек-ээс 1/100, 000 сек**өдөр &Шөнө**: IR таслах шүүлтүүрДижитал дуу чимээг бууруулах: 3D DNR**WDR өнцгийн тохируулга:** 0°-аас 355° хүртэл, **Хазайлт:** 0°-оос 70 хүртэл**Линзний бэхэлгээ:** M12**Баталгаат хугацаа:** 12 сар | 6 | ширхэг |  |

1. **БАРКОД, БУГУЙВЧ ХЭВЛЭГЧИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Баркод, бугуйвч хэвлэгчийн нэр, марк** | **Тавигдах шаардлага** | **Тоо** | **Х/н** | **Зураг /дүйцэх/** |
| 1 | GP3200TLA2’’Thermal label printer дүйцэхүйц | 1. Хэвлэх хурд дээд тал нь 8 инч/сек хүртэл хурдтай 2. Төрөл бүрийн хэмжээтэй шошгын цаасыг хэрэглэхэд зориулагдсан байх3. Стандартад нийцсэн 25-60 мм хүртэл өргөнтэй зөөвөрлөгчийг дэмжих хэмжээний4. Автоматаар температур тохируулгатай5. Хар тэмдэг илрүүлэгчтэй6. Дугуйны буланд гулсахаас сэргийлэгчтэй7. Ашиглахад хялбар8.USB холболтоор холбогддог.8. Баталгаат хугацаа 6 сар | 1 | ш |  |
|  | 1. **Үйлчлүүлэгч /өвчтөн/ таних бугуйвч**
 |
| 1 | **Баркод, бугуйвч хэвлэгчийн нэр, марк** | **Хэмжээ** | **Өнгө хэлбэр** | **Тавигдах шаардлага** | **Тоо** | **Х/н** | **Зураг /дүйцэх/** |
|  | Үйлчлүүлэгч /өвчтөн/ таних бугуйвч дүйцэхүйц | Хэмжээ1. Том хүн-270 мм | Нийт 4 өнгө байхТом хүн1.Цагаан- Баркод машинаар хэвлэх боломжтой цаасны тоо - 10 ороолт /1 ороолтондоо 100ш /2.Улаан – 2 ороолт /1 ороолтондоо 100ш /3.Шар – 4 ороолт /1 ороолтондоо 100ш /4. Ягаан- 5 ороолт /1 ороолтондоо 100ш / | 1. Бугуйн зүүлт нь бат, бөх, уян, зөөлөн нано материалтай, үйлчлүүлэгчийн гарт эвтэйхэн , ус , спирт, саван гэх мэт зүйлд арилахгүй, бактер, нянгийн эсрэг зөвхөн нэг удаагийн хэрэглээ харшил үүсгэхгүй , арьс цочроохгүй,үрэхгүй материалтай байх2. snap button-тай байх3. Хэмжээг тохируулах боломжтой | 198 ороолт буюу 19,800  | ш |  |

### Бараа хүлээлгэн өгөх нөхцөл: Барааг “Эрдэнэт медикал” эмнэлэгт хүлээн авахад нийлүүлэгчийн болон хүлээн авах талуудын төлөөл байна. Нийлүүлэх барааг техникийн тодорхойлолт болон чанарын шаардлага хангаагүй гэж үзсэн барааг захиалагч хүлээн авахгүй, төлбөр хийхгүй байх эрхтэй.

**Бараанд холбогдох баримт бичиг:** Ашиглах заавар, үйлдвэрлэгчийн чанарын баталгаа, бусад дагалдах залгуур

**Баглаа, боодол:** Барааг тээвэрлэх, хадгалах үеийн баглаа боодолыг стандартын дагуу хийж эцсийн цэгт хүргнэ. Түүнээс гарах бүх эрсдлийг нийлүүлэгч хариуцна.

**Шалгалт, туршилт:** Техникийн тодорхойлолтыг хангаж буй эсэхийг баталгаажуулах зорилгоор захиалагч, эсхүл түүний төлөөлөгч барааг шалгах, туршилт хийх эрхтэй, Шалгалт, туршилтыг бараа нь техникийн тодорхойлолтыг хангаагүй тохиолдолд захиалагч тус бараанаас татгалзах эрхтэй ба нийлүүлэгч тус барааг үнэ төлбөргүй солих эсвэл техникийн тодорхойлолтой нийцүүлэх бүх арга хэмжээ авна.