**ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

Нийлүүлэгдэх бараа болон холбогдох үйлчилгээ нь дор дурдсан техникийн тодорхойлолтод нийцсэн болон дүйцэхүйц байна.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Нэр төрөл**  | **Техникийн тодорхойлолт** | **тоо** | **Х/н** | **Зураг** |
| 1 | Роутэр  | Cisco 3800 access points AIR-AP3802I-S-K9 дүйцэхүйц**Antennas-** Internal Antennas**Product Code-** 2 Ethernet ports- 100/1000/2500/5000 Multigigabit Ethernet (RJ-45)- CAT 5e cabling- Higher-quality 10GBASE-T (CAT 6/6a) cabling- 100/1000BASE-T autosensing (RJ-45 - AUX port)- Management console port (RJ-45)**Features-**  4x4 MU-MIMO with three spatial streams- MRC- 802.11ac beamforming- 20-, 40-, 80, 160-MHz channels- PHY data rates up to 5.2 Gbps- Packet aggregation: A-MPDU (Tx/Rx), A-MSDU (Tx/Rx)- 802.11 DFS- CSD support**Regulatory Domain-** S (S regulatory domain):- 2.412 to 2.472 GHz; 13 channels- 5.180 to 5.320 GHz; 8 channels- 5.500 to 5.700 GHz;, 11 channels- 5.745 to 5.825 GHz; 5 channels**System-** - 1024 MB DRAM- 256 MB flash**Dimensions (W x L x H) -** 8.66 x 8.68 x 2.46 in. (22 x 22 x 6.25 cm)**Net Weight** - 4.6 lb (2.09 kg)**Баталгаат хугацаа:** 12 сар | 4 | ширхэг |  |
| 2 | Нөүтбүүк | **Dell XPS 13 9320 plus Laptop дүйцэхүйц****Процессор**13-р үеийн Intel® Core™ i7-1360P (18 МБ кэш, 12 цөм, 5.00 ГГц хүртэл Турбо) Touch**Үйлдлийн систем:** Windows 11 Pro, Англи**График карт:** Intel® Iris® Xe график**Дэлгэц:** 13.4", UHD+ 3840x2400, 60Гц, мэдрэгчтэй, тусгалын эсрэг, 500 нит, InfinityEdge**Санах ой :** 16 ГБ: LPDDR5, 6000 MT/s (самбарт), хос суваг**Хадгалах:** 1 TB, M.2, PCIe NVMe, SSD512Gb**Өнгө:** Платинум**Microsoft Office:** Microsoft Office-ийн лиценз байхгүй Зөвхөн 30 хоногийн туршилтын санал**Гар Англи**: Англи хэлний арын гэрэлтүүлэгтэй гар**Портууд:** 2 x Thunderbolt™ 4 (DisplayPort болон цахилгаан дамжуулах төхөөрөмжтэй USB Type-C™)USB-C-аас USB-A 3.0 адаптер (хайрцагт багтсан)USB-C-аас 3.5 мм-ийн чихэвч адаптер (хайрцаганд орсон)**Слотууд**: Хэмжээ ба жин Өндөр: 15,28 мм (0,60 инч)**Өргөн:** 295,30 мм (11,63 инч)**Гүн:** 199,04 мм (7,84 инч)**Эхлэх жин:** 1,23 кг (2,71 фунт)\*  FHD+ эсвэл 4K+-ийн хувьд 1,26 кг (2,77 фунт)\* OLED-тэй**Камер:** 720p 30 fps HD RGB камер, 400p 30 fps IR камер, хос массив микрофон**Аудио болон чанга яригч:** Хос стерео чанга яригч (жиргээгч + woofer), Realtek ALC1319D, 2 Вт x 2 = нийт 4 Вт**Явах эд анги:**Гадна явах эд ангийн материал хөнгөн цагаанУтасгүй \*Intel® Killer™ Wi-Fi 6E 1675 (AX211), 2x2, 802.11ax, Bluetooth® утасгүй картҮндсэн батерей: 3 Cell, 55 Wh, нэгдсэнЗайны ашиглалт: FHD+ мэдрэгчтэй 14 цаг хүртэл\***Хүч:** 60 Вт хувьсах гүйдлийн адаптер, USB Type-C**Баталгаат хугацаа:** 12 сар | 1 | ширхэг |  |
| 3 | Гадна камер  | **Hikvision 4MP 25x Network IR PTZ Camera with Bracket/ DS-2DE4425IW-DE- 1 RJ45 10 M/100 M Ethernet, PoE+ дүйцэхүйц****Network Storage-** Built-in memory card slot, support Micro SD/SDHC/SDXC, up to 256 GB; NAS (NPS, SMB/ CIPS), ANR**Network Protocols**- IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP,RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour**API**- Open-ended, support ONVIF, ISAPI, and CGI, support HIKVISION SDK and Third-Party Management Platform**Client** - iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200, Hik-Connect**Web Browser**- IE 8 to 11, Chrome 31.0 to 44, Firefox 30.0 to 51**Resolution-** Up to 2560 × 1440 pixels @ 30fps (4MP)**Image Sensor**- 1/2.8" Progressive Scan CMOS Sensor**Zoom**-25x optical zoom, 16x digital zoom**PTZ**-Movement Range (Tilt):From -15° to 90° (auto-flip), Tilt Speed Configurable, from 0.1°/s to 80°/s,Preset Speed: 80°/sProportional Zoom: SupportPresets: 300Patrol Scan: 8 patrols, up to 32 presets for each patrolPattern Scan: 4 pattern scans, record time over 10 minutes for each scan Power-Off Memory: SupportPark Action: Preset/PatternScan/Patrol Scan/AutoScan/TiltScan/RandomScan/Frame Scan/Panorama Scan 3D Positioning: Support**Night Vision**- Built-in IR LEDsEffective IR Distance: Up to 100 meters**Smart Features**-Motion detection, video tampering alarm, exception, alarm input and output,Intrusion Detection, Line Crossing Detection, Region Entrance Detection, Region Exiting Detection, Object Removal Detection, Unattended Baggage Detection, Audio Exception Detection, ANR (Automatic Network Replenishment), Dual-VCA**ROI**- Main stream, sub-stream and third stream respectively support four fixed areas.**Image**-Main stream, sub-stream and third stream respectively support four fixed areas.**Video Compression**- H.265+/H.265 video compression for efficient storage**Video Bitrate**-32 Kbps to 16384 Kbps**Audio Compression-**G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM**Focal Length**-4.8 mm to 120 mm**Weatherproof-** IP66**Humidity**-90%**Dimension**-164.5 mm × 290 mm**Working Temperature**-30°C to 65°C**Protection level**- IP66 Standard, TVS 4000V Lightning Protection, Surge Protection and Voltage Transient Protection**Power**-12 VDC, 2.0 A and PoE (802.3 at), 42.5 to 57 VDC, 0.6 A, class4Max.: 18 W, including max. 7W for IR**Weight**-2kg**Баталгаат хугацаа:** 12 сар | 3 | ширхэг |  |
| 4 | Дотор камер  | **Hikvision-DS-2CD1143G0-I дүйцэхүйц****Зургийн мэдрэгч:** 1/3 ″ дэвшилтэт скан CMOS**Пиксел**: 4MP**IR зай:** 30 м хүртэлх IR хүрээ**Бусад:** Зан үйлийн шинжилгээ: Шугаман хөндлөн огтлолцлыг илрүүлэх, халдлагыг илрүүлэхШугам огтлолцох илрүүлэх: Урьдчилан тодорхойлсон виртуал шугамыг гатлах**Халдлага илрүүлэх:** Урьдчилан тодорхойлсон виртуал бүсэд нэвтэрч, тэнүүчлэхИлрүүлэх/Таних: Нүүр илрүүлэх**Линз:** Фокусын урт 2.8mm**Апертур:** F2.0**Харах өнцөг:** хэвтээ FOV 98.0°, босоо FOV 53.1°, диагональ FOV 114.7°**Хэмжээ:** Ø111 мм × 82.4 мм**Жин:** 360 гр**Хүч:** Эрчим хүчний хангамж:12 VDC ± 25%, 5.5 мм коаксиаль тэжээлийн залгуурPoE (802.3af, 3-р анги)Эрчим хүчний хэрэглээ ба гүйдэл:12 VDC, 0.4 A, Макс: 5 Вт**PoE:** (802.3af, 36 В-оос 57 В хүртэл), 0.2 А-аас 0.13 А хүртэл, Макс: 7 Вт**Интерфэйс:** Ø5.5 мм коаксиаль тэжээлийн залгуур 1 RJ45 10 М/100 М өөрөө дасан зохицох Ethernet порт **Гэрэлтүүлгийн өнгө:** 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.028Lux @ (F2.0, AGC ON)**Хурд:** 1/3 сек-ээс 1/100, 000 сек**өдөр &Шөнө**: IR таслах шүүлтүүрДижитал дуу чимээг бууруулах: 3D DNR**WDR өнцгийн тохируулга:** 0°-аас 355° хүртэл, **Хазайлт:** 0°-оос 70 хүртэл**Линзний бэхэлгээ:** M12**Баталгаат хугацаа:** 12 сар | 6 | ширхэг |  |

### Бараа хүлээлгэн өгөх нөхцөл: Барааг “Эрдэнэт медикал” эмнэлэгт хүлээн авахад нийлүүлэгчийн болон хүлээн авах талуудын төлөөл байна. Нийлүүлэх барааг техникийн тодорхойлолт болон чанарын шаардлага хангаагүй гэж үзсэн барааг захиалагч хүлээн авахгүй, төлбөр хийхгүй байх эрхтэй.

**Бараанд холбогдох баримт бичиг:** Ашиглах заавар, үйлдвэрлэгчийн чанарын баталгаа, бусад дагалдах залгуур

**Баглаа, боодол:** Барааг тээвэрлэх, хадгалах үеийн баглаа боодолыг стандартын дагуу хийж эцсийн цэгт хүргнэ. Түүнээс гарах бүх эрсдлийг нийлүүлэгч хариуцна.

**Шалгалт, туршилт:** Техникийн тодорхойлолтыг хангаж буй эсэхийг баталгаажуулах зорилгоор захиалагч, эсхүл түүний төлөөлөгч барааг шалгах, туршилт хийх эрхтэй, Шалгалт, туршилтыг бараа нь техникийн тодорхойлолтыг хангаагүй тохиолдолд захиалагч тус бараанаас татгалзах эрхтэй ба нийлүүлэгч тус барааг үнэ төлбөргүй солих эсвэл техникийн тодорхойлолтой нийцүүлэх бүх арга хэмжээ авна.