АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БАГЦ 1. ТАМГЫН ГАЗРЫН ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1 | Туузан гэрлийг барилгын хананд сунгаж бэхлэх 15вт | м | 120 |
| 2 | РУС хоолойг угсрах Ф16 | м | 12 |
| 3 | Хар хоолойг угсрах Ф16 | м | 30 |
| 4 | Кабелийг сунгаж татах, ПВСП 2\*1.5мм2 | м | 30 |
| 5 | Салбарлах хайрцаг суулгаж бэхлэх | ш | 2 |
| 6 | Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах | ком | 1 |

БАГЦ 2. СОЁЛЫН ТӨВИЙН ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1 | Дотор гэрэлтүүлэг угсрах /ДТ8-1200-36Ш/ | ш | 25 |
| 2 | Кабель далдлагч | м | 40 |
| 3 | Кабелийг сунгаж татах, ПВ3 2\*1.5мм2 | м | 40 |
| 4 | Салбарлах хайрцаг суулгаж бэхлэх | ш | 2 |

БАГЦ 3. ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1 | ЬЕО Прожектор угсрах 50м | ш | 7 |
| 2 | РУС хоолойг угсрах Ф16 | м | 40 |
| 3 | Хар хоолойг угсрах Ф16 | м | 40 |
| 4 | Кабелийг сунгаж татах, ПВСП 2\*1.5мм2 | м | 40 |
| 5 | Салбарлах хайрцаг суулгаж бэхлэх | ш | 2 |
| 6 | Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах | ком | 1 |

БАГЦ 4. СУРГУУЛИЙН ДОТУУР БАЙРНЫ ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1 | Туузан гэрлийг барилгын хананд сунгаж бэхлэх 15вт | м | 206 |
| 2 | РУС хоолойг угсрах Ф16 | м | 50 |
| 3 | Хар хоолойг угсрах Ф16 | м | 30 |
| 4 | Кабелийг сунгаж татах, ПВСП 2\*1.5мм2 | м | 30 |
| 5 | Салбарлах хайрцаг суулгаж бэхлэх | ш | 3 |
| 6 | Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах | ком | 1 |

БАГЦ 5. АХМАДЫН ӨРГӨӨНИЙ ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1 | Туузан гэрлийг барилгын хананд сунгаж бэхлэх 15вт | м | 210 |
| 2 | РУС хоолойг угсрах Ф16 | м | 30 |
| 3 | Хар хоолойг угсрах Ф16 | м | 30 |
| 4 | Салбарлах хайрцаг суулгаж бэхлэх | ш | 5 |
| 5 | Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах | ком | 1 |

БАГЦ 6. ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Туузан гэрлийг барилгын хананд сунгаж бэхлэх 15вт | м | 250 |
| 2 | РУС хоолойг угсрах Ф16 | м | 15 |
| 3 | Хар хоолойг угсрах Ф16 | м | 40 |
| 4 | Кабелийг сунгаж татах, ПВСП 2\*1.5мм2 | м | 40 |
| 5 | Салбарлах хайрцаг суулгаж бэхлэх | ш | 3 |
| 6 | Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах | ком | 1 |

БАГЦ 7. ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ /НУМ СУМЫН ХЭЛБЭРТЭЙ/

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1 | Өрмийн машинаар II зэргийн гэсгэлэн хөрсйиг 300мм хүртэл голчтой өрөмдөх | 1 нүх | 8 |
| 2 | Гэрэлтүүлгийн шонгийн нүх эргүүлж булах | м3 | 0.22 |
| 3 | Гэрэлтүүлгийн шон суурилуулах /нум сумны хэлбэртэй/ | ш | 8 |
| 4 | ЬЕО гэрэлтүүлэгчийг шонд угсрах /50Вт/ | ширхэг | 16 |
| 5 | 0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3х16+1х25 мм2 сип утас тулгуурт татах | км | 0.5 |
| 6 | Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах | ком | 1 |

БАГЦ 8. САГСНЫ ТАЛБАЙН ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1 | ЬЕО гэрэлтүүлэгчийг шонд угсрах /50Вт/ | ширхэг | 4 |
| 2 | Хар хоолойг угсрах Ф16 | м | 100 |
| 3 | Кабелийг сунгаж татах, ПВСП 2\*1.5мм2 | м | 100 |
| 4 | Салбарлах хайрцаг суулгаж бэхлэх | ш | 1 |

БАГЦ 9. СУРГУУЛИЙН ДОТУУР БАЙРНЫ ХООРОНДОХ ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1 | ЬЕО Прожектор угсрах 100м | ш | 2 |
| 2 | РУС хоолойг угсрах Ф16 | м | 20 |
| 3 | Хар хоолойг угсрах Ф16 | м | 20 |
| 4 | Кабелийг сунгаж татах, ПВСП 2\*1.5мм2 | м | 20 |
| 5 | Салбарлах хайрцаг суулгаж бэхлэх | ш | 1 |

БАГЦ 10. БҮЖГИЙН ТАЛБАЙН АЖИЛ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1 | Өрмийн машинаар II зэргийн гэсгэлэн хөрсйиг 300мм хүртэл голчтой өрөмдөх | 1 нүх | 4 |
| 2 | Гэрэлтүүлгийн шонгийн нүх эргүүлж булах | м3 | 0.08 |
| 3 | Гадна талбайн гэрэлтүүлгийн шон кронштейны хамт суурилуулах | ш | 4 |
| 4 | ЬЕО гэрэлтүүлэгчийг шонд угсрах /50Вт/ | ширхэг | 4 |
| 5 | Хар хоолойг угсрах Ф16 | м | 150 |
| 6 | Кабелийг сунгаж татах, ПВСП 2\*1.5мм2 | м | 150 |
| 7 | Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах | ком | 1 |

БАГЦ 11. ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1 | ЬЕЭ Прожектор угсрах 100м | ш | 7 |
| 2 | РУС хоолойг угсрах Ф16 | м | 50 |
| 3 | Хар хоолойг угсрах Ф16 | м | 30 |
| 4 | Кабелийг сунгаж татах, ПВСП 2\*1.5мм2 | м | 50 |
| 5 | Салбарлах хайрцаг суулгаж бэхлэх | ш | 4 |

БАГЦ 12. ДАНДАРБААТАРЫН ХӨШӨӨНИЙ ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1 | Нарны дэлгэцтэй гэрэлтүүлэгч угсрах | ш | 2 |

БАГЦ 13. ХАЙСНЫ ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1 | Усан оргилуурын гэрэл угсрах | ш | 10 |
| 2 | Хар хоолойг угсрах Ф16 | м | 30 |
| 3 | Кабелийг сунгаж татах, ПВСП 2\*1.5мм2 | м | 30 |
| 4 | Салбарлах хайрцаг суулгаж бэхлэх | ш | 5 |