БАГЦЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

БАГЦЫН НЭР: Ачааны болон авто ачигчийн дугуй

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Сэлбэг , материалын нэр | Тоо хэмжээ | Үзүүлэлт |
| 1 | Дугуй  16.00 – R25 (445-95-R25) | 6 ш | Загвар: Liebherr LTM – 1100 - 4.3  Зориулалт: Автокран  Хэмжээ: 16.00 – R25 (445-95-R25)  Дугуйны төрөл:  Дугуйны давхаргын тоо/PR/  Даацын индекс:  Хурдны индекс: |
| 5 | Дугуй 9.00 – 20 PR 14 | 8 ш | Загвар: TCM  Зориулалт:Сэрээт авто ачигчийн дугуй  Хэмжээ: 9.00 – 20 PR 14  Дугуйны төрөл:  Дугуйны давхаргын тоо/PR/  Даацын индекс:  Хурдны индекс: |

2. Техникийн тодорхойлолтын 22-р мөр дэх 21.00R35 дугуйн хувьд 2-3 од(\*)-той RADIAL төрлийн дугуй байх