|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Сэлбэг материалын нэр | Үзүүлэлт, эсхүл дүйцэх | **Тодруулга** | **Тодруулгын хариу**  |
| 2 | Конвейерийн тууз  2.1-500-3-**ТК-200** | Марк: Резина тканивая 2.1-500-3-ТК-200-5/2 12; эсхүл дүйцэхӨргөн мм: 500;Давхаргын тоо: 3;**сүлжмэл материалын марк: ТК-200;**Ажлын талын зузаан мм: 5;ажлын бус талын зуаан мм: 2;Нийт зузаан мм: 12;**Тасрах хүчдэл Н/мм: 400-ээс багагүй;** |  - Тасралтын хязгаар нь 400Н/мм  болон TK-200 буюу 200Н/мм аль вэ? Сэлбэг материалын нэр буюу эдийн дугаараа дагах уу эсвэл   **үзүүлэлт**  хэсгийг дагах уу? |  Тасралтын хязгаар нь 400Н/мм багагүй байхад болно ажлын бус талын зуаан мм: 2 болон түүнээс дээш |
| 3 | Конвейерийн тууз                      2.1-800-3-**ТК-200** | Өргөн: 800мм;**Тасралтын хүчдэл: 600 Н/мм багагүй;**Даавууны давхрагын тоо: 3;Ажлын талын зузаан: 6;Ажлын бус талын зузаан: 2;Нийт зузаан: 11мм; |  - Тасралтын хязгаар нь 600Н/мм болон TK-200 буюу 200Н/мм аль вэ? Сэлбэг материалын нэр буюу эдийн дугаараа дагах уу эсвэл   **үзүүлэлт**  хэсгийг дагах уу? | Тасралтын хязгаар нь 600Н/ммажлын бус талын зуаан мм: 2 болон түүнээс дээш |
| 4 | Конвейерын тууз                 2.1-650-**3-ТК-200** | Загвар: 650 EP500/4 5/2 Y - EP; эсхүл дүйцэхӨргөн: 650 мм;Ажлын талын резиний зузаан: 5 мм;Ажлын бус талын резины зузаан: 2 мм;**Тасралтын хязгаар: 500 кН/мм;**Туузны нийт зузаан: 11 мм;Стандарт: DIN 22102; эсхүл дүйцэх**Даавуун үений тоо: 4;** |  - Тасралтын хязгаар нь 500Н/мм болон TK-200 буюу 200Н/мм аль вэ?      - Давхаргын үеийн тоо 4 утас болон 3 утас аль вэ?  Сэлбэг материалын нэр буюу эдийн дугаараа дагах уу эсвэл   **үзүүлэлт**  хэсгийг дагах уу?    | Тасралтын хязгаар нь 500Н/мм багагүй байхад болно ажлын бус талын зуаан мм: 2 болон түүнээс дээш**Даавуун үений тоо: 3****Үзүүлэлтийн хэсгийг дагана** |