“ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР” ТӨҮГ-Н ИЛ УУРХАЙН ХҮНД МАШИН МЕХАНИЗМЫН ДУГУЙНЫ АШИГЛАЛТЫН БАЙДАЛ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Дугуйны марк, дугуйн нэр төрөл | Техникийн төрөл, дугаар | Ашиглалтын хугацаа, он | Гүйлт ажилласан мото/цаг |
| 1. | 45/65 R45-**L5** “MITCHELIN” | WA-800 №L23 | 2023-2024 | 6732 мото/цаг |
| 2. | 35/65 R33-**L5** “BRIDGESTONE” | WA-600 №L21 | 2022-2023 | 6000 мото/цаг |
| 3. | 875/65 R29-**L3** “TRIANGLE” | 824K №WD14 | 2021-2022 | 2730 мот/цаг |
| 4. | 23.5/R25-**L3**  “TRIANGLE” | GD825A №G20 | 2024.07.24 | 144 мото/цаг |
| 5. | 23.5/R25-**L3**  “TRIANGLE” | GD825A №G17 | 2023-2024 | 4500 мото/цаг |

Ил уурхайн хатуу хадархаг чулуулагт ажилдаг хүнд машин механизмуудын L-3 төрлийн дугуйнууд нь ашиглалтын явцад L-5 харьцуулахад чанарын шаардлага хангахгүй амархан хагарч элэгдэж 1500-аас 4000 мото/цагийн зөрүүтэй байгаа нь дээрх хүснэгтээс харагдаж байна. Иймд манай уурхайн хатуу хадархаг чулуулагт L3 төрлийн дугуй тохиромжгүй ашиглалтын шаардлага хангахгүй байгаа ба L-5 төрлийн дугуй шаардлагатай байна.

Жич: Дугуйны ашиглалтын элэгдлийн актууд хавсаргав.

2024.11.27









