**ЦӨМИЙН ЭНЕРГИЙН КОМИССЫН АЖЛЫН АЛБАНЫ ОФФИСЫН БАЙРНЫ ДЭЭВРИЙН БОЛОН ДОТОР ТАЛЫН САНТЕХНИКИЙН ЗАСВАР,**

**ДОЗИМЕТРИЙН ТОХИРУУЛГА, БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН**

**ЛАБОРАТОРИЙН ГАДНА ДОТОР ЗАСВАРЫН АЖИЛ**

**Дээврийн засварын ажлын тоо хэмжээ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **д/д** | **Хийгдэх ажлын нэр** | **Хэмжээ** | **Хэмжих нэгж** | **Нийт хэмжээ** |
| 1 | Дээврийн төмөр солих | 0.7мм | м2 | 623,2 |
| 2 | Шувуун нурууны муудсан унь мод болон тулгуур багана солих | 5\*5см | м2 | 623,2 |
| 3 | Чийг тусгаарлах хар цаас хийх |  | м2 | 623,2 |
| 4 | Дээврийн хучилт дулаалах шүршдэг хөөсөн дулаалга хийх | 5см зузаантай | м2 | 570 |
| 5 | Дээврийн агааржуулагч гаргаж торлох | 100\*100см | ш | 4 |
| **Сантехникийн ажлын тоо хэмжээ** | | | | |
| **д/д** | **Хийгдэх ажлын нэр** | **Хэмжээ** | **Хэмжих нэгж** | **Нийт хэмжээ** |
| 1 | Байрны дулааны радиотор солих | 60\*100см | ш | 6 |
| 2 | Байрны дулааны радиотор солих | 60\*90см | ш | 13 |
| 3 | Байрны дулааны радиотор солих | 60\*80см | ш | 39 |
| 4 | Радиотор дундын хаалт солих | Ф-15 | ш | 92 |
| 5 | Дулааны системийн эргэлтийн насос солих | 4квт\*24.4м3 | ш | 1 |
| 6 | Радиоторын холбогч шинээр хийх | Ф-15 | ш | 92 |

**Дозиметрийн тохируулга, баталгаажуулалтын**

**лабораторид хийгдэх ажлын тоо хэмжээ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **д/д** | **Хийгдэх ажлын нэр** | **Хэмжих нэгж** | **Тоо хэмжээ** |
| 1 | Гадна хананд ус тусгаарлагч хийх | м2 | 8 |
| 2 | Гадна талын нүх бөглөх болон цутгах | м2 | 16 |
| 3 | Хаяавч цутгах | м2 | 6 |
| 4 | Дотор хананы эмульс хийх | м2 | 276 |
| 5 | Дотор хананы замаск хийх | м2 | 27 |
| 6 | Галын утаа мэдээлэгч | ш | 5 |
| 7 | Ослын гэрэлтүүлэг | ш | 5 |
| 8 | 2 талтай EXIT тэмдэглэгээ | ш | 4 |
| 9 | Галын самбар | ш | 2 |