*Техникийн тодорхойлолт*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Барааны нэршил** | **Техникийн тодорхойлолт** |
| 1 | Аврах завь | Материал: PVC 1,2мм эсвэл Hypalon 1,00мм/1,25ммШалны материал: Сайжруулсан хавтан, EGGER Хөнгөн цагаан шал, Хартиргаагүй тавцанНийт урт: 5,00смДотор талын урт: 4,20смГадна тойрийн урт: 1,95смСуудлын эгнээ: 5+1Тюбний диаметр: 50смХамгийн их хүний тоо: 10Хамгийн их даацын хэмжээ: 977кгЦэвэр жин: 110кгЗавины ёроолын төрөл: DEER VIIЗавины цэвэр жин: 123кгЗагвар хийцийн категори: СГэрчилгээ / Стандарт: CE, I.G.Italy, Directime 2013/53/EUХэмжээ /Урт\*Өргөн\* Өндөр/: 140\*80\*60сmӨнгөний сонголт: Улбар шарСтандарт дагалдах хэрэгсэл: 2ширхэг сэлүүр, Хөнгөн цагаан суудал, 1 ком засварын багаж хэрэгсэл |
| 2 | Завины хөдөлгүүр | Хөдөлгүүрийн төрөл: 2 шатлалт, JETХөдөлгүүрийн чадал: 29,4Квт/40Мх/@5000Хөдөлгүүрийн хурд: 4500-5500 /Эрг,мин/Хөргөлтийн систем: Усан хөргөлтХөдөлгүүрийн систем: Жет жолоодлого, насосАрааны байрлал: Урагшаа- Нейтрал- УхрахУрт-Өргөн-Өндөр /мм/: 1073\*402\*1237Нийт өндөр: 406смШатахууны савны багтаамж: 25лТүлшны систем: КарбюраторАсалтын систем: Гар маниуль, ТүлхүүрХяналтын систем: Тиллерийн бариул, алсын удирдлгаТосолгооны систем: Урьдчилан хольсон түлш, тосАраа тосны багтаамж: 0,43лЦэвэр жин 81-88кгИгнишн систем /Түлш агаарын хольцийг асаах/: CDIБагтаамж /сс/: 703Хазаалтын систем: Гараар хазайлгах эсвэл Power trim&Tilt |
| 3 | Аврах цагираг | Материал: Хөнгөн рүсӨнгө: Улаан болон улбар шарЖин: 2,5кгЦагирагны гадна диаметр: 720ммЦагирагны дотор диаметр: 440ммУсанд сайн хөвөх ба тойргын гадуур олсон бэхэлгээтэй |
| 4 | Уснаас аврах цагирагны олс | Материал: Бат бөх усанд дэвтэж норохгүй мяндсан сүлжмэл олсӨнгө: Улаан болон улбар шарЖин: Маш хөнгөнОлсны урт: 30м |
| 5 | Аврах хантааз | Материал: Полиестр,зориулалтын хөөсөнцөрХэмжээ: 45\*52\*7смЖин: 0,3кг |
| 6 | Уснаас аврах шиддэг цүнх | Материал: Өндөр нягтралтай полипропиленОлсны диаметр: 8ммОлсны урт: 15мм, 18мм, 23мм, 30мм /сонголтоор/ |
| 7 | Аврах хантааз /Тусгай/ | Материал: 1000 Ди неолог, EVA хөөсАшиглалт: Аврах ажиллагааХөвөх чадвар: 50NДаац: 40-120кг |
| 8 | Дагалдах хэрэгсэл | Завины бензин банк, Банкны шланк, Завины тусгай цавуу, Завины нөхөөс, Свеча,SAIL-40 шахуурга, Карбюратор, Хөл насос, Сэлүүр, Гараар хийлэгч |