*Техникийн тодорхойлолт*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Барааны нэршил** | **Техникийн тодорхойлолт** |
| 1 | Аврах завь | Материал: PVC 1,2мм эсвэл Hypalon 1,00мм/1,25мм  Шалны материал: Сайжруулсан хавтан, EGGER Хөнгөн цагаан шал, Хартиргаагүй тавцан  Нийт урт: 5,00см  Дотор талын урт: 4,20см  Гадна тойрийн урт: 1,95см  Суудлын эгнээ: 5+1  Тюбний диаметр: 50см  Хамгийн их хүний тоо: 10  Хамгийн их даацын хэмжээ: 977кг  Цэвэр жин: 110кг  Завины ёроолын төрөл: DEER VII  Завины цэвэр жин: 123кг  Загвар хийцийн категори: С  Гэрчилгээ / Стандарт: CE, I.G.Italy, Directime 2013/53/EU  Хэмжээ /Урт\*Өргөн\* Өндөр/: 140\*80\*60сm  Өнгөний сонголт: Улбар шар  Стандарт дагалдах хэрэгсэл: 2ширхэг сэлүүр, Хөнгөн цагаан суудал, 1 ком засварын багаж хэрэгсэл |
| 2 | Завины хөдөлгүүр | Хөдөлгүүрийн төрөл: 2 шатлалт, JET  Хөдөлгүүрийн чадал: 29,4Квт/40Мх/@5000  Хөдөлгүүрийн хурд: 4500-5500 /Эрг,мин/  Хөргөлтийн систем: Усан хөргөлт  Хөдөлгүүрийн систем: Жет жолоодлого, насос  Арааны байрлал: Урагшаа- Нейтрал- Ухрах  Урт-Өргөн-Өндөр /мм/: 1073\*402\*1237  Нийт өндөр: 406см  Шатахууны савны багтаамж: 25л  Түлшны систем: Карбюратор  Асалтын систем: Гар маниуль, Түлхүүр  Хяналтын систем: Тиллерийн бариул, алсын удирдлга  Тосолгооны систем: Урьдчилан хольсон түлш, тос  Араа тосны багтаамж: 0,43л  Цэвэр жин 81-88кг  Игнишн систем /Түлш агаарын хольцийг асаах/: CDI  Багтаамж /сс/: 703  Хазаалтын систем: Гараар хазайлгах эсвэл Power trim&Tilt |
| 3 | Аврах цагираг | Материал: Хөнгөн рүс  Өнгө: Улаан болон улбар шар  Жин: 2,5кг  Цагирагны гадна диаметр: 720мм  Цагирагны дотор диаметр: 440мм  Усанд сайн хөвөх ба тойргын гадуур олсон бэхэлгээтэй |
| 4 | Уснаас аврах цагирагны олс | Материал: Бат бөх усанд дэвтэж норохгүй мяндсан сүлжмэл олс  Өнгө: Улаан болон улбар шар  Жин: Маш хөнгөн  Олсны урт: 30м |
| 5 | Аврах хантааз | Материал: Полиестр,зориулалтын хөөсөнцөр  Хэмжээ: 45\*52\*7см  Жин: 0,3кг |
| 6 | Уснаас аврах шиддэг цүнх | Материал: Өндөр нягтралтай полипропилен  Олсны диаметр: 8мм  Олсны урт: 15мм, 18мм, 23мм, 30мм /сонголтоор/ |
| 7 | Аврах хантааз /Тусгай/ | Материал: 1000 Ди неолог, EVA хөөс  Ашиглалт: Аврах ажиллагаа  Хөвөх чадвар: 50N  Даац: 40-120кг |
| 8 | Дагалдах хэрэгсэл | Завины бензин банк, Банкны шланк, Завины тусгай цавуу, Завины нөхөөс, Свеча,SAIL-40 шахуурга, Карбюратор, Хөл насос, Сэлүүр, Гараар хийлэгч |