 БАТЛАВ:

ДАДАЛ СУМЫН ЗАСАГ


ДАРГА Д.МӨНХ-ОД

**ОЙ ХЭЭР БОЛОН ОБЪЕКТЫН ТҮЙМРЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ БАГАЖ ХЭРЭГСЭЛ НИЙЛҮҮЛЭХ АЖЛЫН ДААЛГАВАР**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Төсөл боловсруулах үндэслэл** | Сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн санхүүжүүлтээр ой хээр болон объектын түймрээс урьдчилан сэргийлэх багаж хэрэгсэлтэй болох |
| 2 | **Зорилго** | *Ой хээр болон объектын түймрээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор мэргэжлийн ангийн аврах бүлгийн албан хаагчдыг багаж хэрэгслээр хангах* |
| 3 | **Байршил, хэмжээ** | *Дадал сум ЗДТГазар* |
| 4 | **Зориулалт, хүчин чадал** | *Гамшгаас хамгаалах сайн дурын бүлэг байгуулж, бүлгийн 18-н албан хаагч нарыг иж бүрэн хувцас, багаж хэрэгсэл, ЗДТГазрын түймэр унтраах зориулалтын автомашинд усны сав, ус буудагч буу суурилуулах* |
| 5 | **Төсөл гүйцэтгэх хугацаа** | *2024 оны 2-р улиралд* |
| 6 | **Төслийн захиалагч** | *ЗДТГазар* |
| 7 | **Санхүүжилтийн эх үүсвэр** | *Сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн санхүүжүүлтээр* |
| 8 | **Төсөл гүйцэтгэх байгууллага** | *ААНэгжүүд оролцох боломжтой* |
| 9 | **Төслийн ажлын үе шат** | *2 үе шаттай.Үүнд*  *1.Ажлын даалгавар*  *2.Ажлын гүйцэтгэл* |
| 10 | **Үндсэн ажил** | * **Үүнд:** * Үлээгч аппрат /баавгай/ * Ус шүршигч /рело/ * Галд тэсвэртэй галын иж бүрэн хувцас * Автомашин дээр суурилуулах боломжтой гал түймэр унтраах тоноглол/төхөөрөмж * Цурав тавигч * Галын сүх * Хөрөө * Хүрз * Багор дэгээ * Жоотуу * Богино долгионы станц * Галын сарайн багц   **Нэмэлт нөхцөл:**   * *Тус ажилд хэрэглэгдэх материалыг худалдан авахдаа захиалагч ашиглагч байгууллагатай зөвшилцөнө* * *Багаж тоног, төхөөрөмжийн ашиглалтын талаарх зөвлөмж боловсруулж, хариуцагч талд хүлээлгэн өгөх* |
| 11 | **Ерөхний шаардлага** | *MNS: 0639:2016 Гал түймэр унтраах, аврах тоног төхөөрмж, багаж болон тээврийн хэргэслийн нэр томьёо ба тодорхойлолт* |
| 12 | Үлээгч аппрат /баавгай/ | 18900r/min, 35м/с, төмөр хоолой, Хүчин чадал-10.3 квт, Хүчин чадал (морь)- 12.6 морины хүчин чадал, Эргэлтийн хурд-12000 эр/мин, |
| 13 | Ус шүршигч /рело/ | Бүтээмж- 2.25 л/мин, Шууд тусгал-8.5 м, Сарниулсан тусгал-3.5 м, Савны багтаамж-18л, |
| 14 | Галд тэсвэртэй галын иж бүрэн хувцас | Барааны нэр: Галд тэсвэртэй хувцас Техникийн үзүүлэлт: - Стандартын дагуу бүтээгдсэн гал сөнөөгчийн хувцас - Материал берзинт - Усны хамгаалалттай, амьсгалдаг материалаар хийгдсэн - Хувцасны гадна талын материал галд тэсвэртэй - Хувцасны доторлогоо галд тэсвэртэй - Хэмжээ XXL |
| 15 | Автомашин дээр суурилуулах боломжтой гал түймэр унтраах тоноглол/төхөөрөмж | **Усны сав -** Багтаамж-800л, HDPE 2 материалаар хийгдсэн, ямар нэг үнэр амт хорт бодис ялгаруулдаггүй. Байгаль орчинд ээлтэй , дахин боловсруулагддаг. Сав бүр нь хаалт болон крантай.  **Өндөр даралтын усны насос, усны хоолой/ уян/, гуурсан хоолой-** NS3600/NS2500 Хүчин чадал: 36 л/мин. / 25л/мин. Хэмжээ: 36,5X30,5X34cm/ 33Χ29Χ30cm  **Ус соруулах помп-** Сорох ба гадагшлуулах портын диаметр: 80мм,  Хамгийн их урсгал: 1000л/мин  Хамгийн их өргөлт: 32м Хамгийн их сорох толгой: 8м  7.0 морины хүчтэй бензин хөдөлгүүр нүүлгэн шилжүүлэлт: 208сс  Шатахууны сав: 3.6л |
| 16 | Цурав тавигч | Багтаамж-3 литр, Түлшний зарцуулалт-0.3 л/мин, Хошууны материал- хөнгөн цагаан, Жин-2.0 кг, зэвэрдэггүй ган, |
| 17 | Галын сүх | Стандарт шаардлагад нийцсэн байх |
| 18 | Моторт хөрөө | Мод модон материалыг тайрах багаж, стандарт шаардлагад нийцсэн байх |
| 19 | Хүрз | Эрэн хайх зөөвөрлөх боломжтой багаж, хүрзний иш 120см- 150 см байна, шовх үзүүртэй, улалгааны хүрз байна.Стандарт шаардлагад нийцсэн байх |
| 20 | Багор дэгээ | Хийц бүтээцийг цоолох, татах, чирэх төмөр багаж хэрэгсэл багор дэгээний урт 300 см байна.Стандарт шаардлагад нийцсэн байх |
| 21 | Жоотуу | Стандарт шаардлагад нийцсэн байх |
| 22 | Гар, богино долгионы станц | 5-10 км радиуст холбогдох боломжтой байнаСтандарт шаардлагад нийцсэн байх |
| 23 | Галын сарайн багц | Стандарт шаардлагад нийцсэн байх |

**Ой хээрийн түймрийн багаж хэрэгслийн тоо хэмжээ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Хийгдэх ажлууд** | **Хэмжих нэгж /тоо, ширхэг/** | **Хүчин чадал** |
| 1 | Үлээгч аппрат /баавгай/ | 18 ш | 18900r/min, 35м/с, төмөр хоолой, |
| 2 | Ус шүршигч /рело/ | 18 ш | 18л багтаамжтай |
| 3 | Галд тэсвэртэй галын иж бүрэн хувцас | 18 ком | Олон давхаргат хийц  Өмд цамц, малгай, бээлий |
| 4 | Автомашин дээр суурилуулах боломжтой гал түймэр унтраах тоноглол/төхөөрөмж | ком | * Усны сав - Багтаамж-800л, HDPE 2 материалаар хийгдсэн, ямар нэг үнэр амт хорт бодис ялгаруулдаггүй. Байгаль орчинд ээлтэй , дахин боловсруулагддаг. Сав бүр нь хаалт болон крантай. * Өндөр даралтын усны насос, усны хоолой/ уян/, гуурсан хоолой- NS 3600 /NS2500 Хүчин чадал: 36 л/мин.   25л/мин.  Хэмжээ: 36,5X30,5X34cm/ 33Χ29Χ30cm   * Ус соруулах помп- Сорох ба гадагшлуулах портын диаметр: 80мм, 3" Хамгийн их урсгал: 1000л/мин Хамгийн их өргөлт: 32м Хамгийн их сорох толгой: 8м 7.0 морины хүчтэй бензин хөдөлгүүр нүүлгэн шилжүүлэлт: 208сс Шатахууны сав: 3.6л |
| 5 | Цурав тавигч | 6 ш | Багтаамж-3 литр, Түлшний зарцуулалт-0.3 л/мин, Хошууны материал- хөнгөн цагаан, Жин-2.0 кг, зэвэрдэггүй ган, |
| 6 | Галын сүх | 12 ш | Стандарт шаардлагад нийцсэн байх |
| 7 | Моторт хөрөө | 6 ш | Мод модон материалыг тайрах багаж, стандарт шаардлагад нийцсэн байх |
| 8 | Хүрз | 25 ш | Эрэн хайх зөөвөрлөх боломжтой багаж, хүрзний иш 120см- 150 см байна, шовх үзүүртэй, улалгааны хүрз байна.Стандарт шаардлагад нийцсэн байх |
| 9 | Багор дэгээ | 6 ш | Хийц бүтээцийг цоолох, татах, чирэх төмөр багаж хэрэгсэл багор дэгээний урт 300 см байна.Стандарт шаардлагад нийцсэн байх |
| 10 | Жоотуу | 6 ш | Стандарт шаардлагад нийцсэн байх |
| 11 | Гар, богино долгионы станц | 12 ш | 5-10 км радиуст холбогдох боломжтой байнаСтандарт шаардлагад нийцсэн байх |
| 12 | Галын сарайн багц | Ком | Стандарт шаардлагад нийцсэн байх |



ТОО ХЭМЖЭЭ ГАРГАСАН:БОХУ-ЫН БАЙЦААГЧ Д.БАТЗОРИГ

**ОЙ ХЭЭРИЙН ТҮЙМРИЙН БАГАЖ ХЭРЭГСЛИЙН ТӨСӨВ.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Нэр төрөл** | **Хэмжих нэгж** | **Тоо хэмжээ** | **Тайлбар** |
| 1 | Үлээгч аппрат /баавгай/ | ш | 18 | 18900r/min, 35м/с, төмөр хоолой, |
| 2 | Ус шүршигч /рело/ | ш | 18 | 18л багтаамжтай, |
| 3 | Галд тэсвэртэй галын иж бүрэн хувцас | ком | 25 | Өмд цамц, малгай, бээлий |
| 4 | Автомашин дээр суурилуулах боломжтой гал түймэр унтраах тоноглол/төхөөрөмж | ком | 1 | Усны сав, өндөр даралтын усны насос, усны хоолой/ уян/, гуурсан хоолой, ус соруулах помп |
| 5 | Цурав тавигч | ш | 6 | Хөнгөн цагаан хошуутай, зэвэрдэггүй ган |
| 6 | Галын сүх | ш | 12 | Стандарт шаардлагад нийцсэн байх |
| 7 | Хөрөө | ш | 6 |
| 8 | Хүрз | ш | 25 |
| 9 | Багор дэгээ | ш | 6 |
| 10 | Жоотуу | ш | 6 |
| 11 | Богино долгионы станц | ш | 12 |
| 12 | Автомашины засвар сэлбэг | Ком | 1 | Уаз фермер засаж сэлбэх |
| 13 | Галын сарайн багц | Ком | 1 | Сайн дурын бүлгийн багаж тоног төхөөрөмжийн өрөөг тохижуулах ажил хийгдэнэ |